# Teknik veriler

Islak/kuru elektrikli süpürge | GAS12‑25LS
--- | ---
Sipariş numarası |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Giriş gücü | W | 1200
Frekans | Hz | 50–60
Kap hacmi (brüt) | l | 25
Net hacim (sıvı) | l | 18
Net hacim (kuru) | l | 20
Elyaf filtre torbası hacmi | l | 10
Düşük basınç
Elektrikli süpürgeA) | hPa | 200
Türbin | hPa | 210
Akış hızı
Elektrikli süpürgeA) | m³/sa l/sn | 126 35
Türbin | m³/sa l/sn | 234 65
Toz sınıfı |  | L
AğırlıkB) | kg | 9,4
Koruma sınıfı |  | /I
Koruma türü |  | IPX4

A)

  Ø 32 mm iç çapa ve uzunluğu 3,1 m olan emme hortumu ile ölçülmüştür

B)

  Elektrik fişi olmadan

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.

## Elektrikli süpürgedeki priz

Bağlı bulunan elektrikli süpürgenin izin verilen bağlantı gücü
‎3 601 JS3 … | Nominal gerilim | Maksimum güç | Minimum güç
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2100 W | 100 W

Bağlı bulunan elektrikli el aletinin izin verilen bağlantı gücü hakkında bilgiler.
Ülkeye özgü başka modellerde bu değerler farklılık gösterebilir. Lütfen toz emme makinesi prizindeki bilgilere dikkat edin.