# Suvo usisavanje

- Pre suvog usisavanja se uverite da su filter, rezervoar i dodatni pribor za usisavanje suvi. Prašina može da se nakupi i zalepi na mokrim delovima.

Preporučujemo da koristite platnenu filter kesu (20).

## Usisavanje prašine koja može nastati usled rada električnih alata (videti sliku J)

- Mora da postoji dovoljna brzina razmene vazduha u prostoriji kada se izduvni vazduh vraća u prostoriju. Molimo da poštujete odgovarajuće nacionalne propise.

U usisivač je ugrađena utičnica za alektrične alate (6). Na ovoj utičnici možete priključiti neki eksterni električni alat. Obratite pažnju na maksimalno dozvoljenu snagu priključka priključenog električnog alata.

Povežite usisni nastavak električnog alata i usisno crevo (23) direktno ili preko usisnog adaptera (27).

Napomena kod upotrebe usisnog adaptera: Prilikom rada sa električnim alatom koji ima mali dotok vazduha u usisnom crevu, potrebno je da otvorite otvor za infiltriran vazduh (34) usisnog adaptera (27). Time se poboljšava ukupna snaga usisivača i električnog alata. U tu svrhu okrećite prsten otvora za infiltriran vazduh (34), sve dok ne nastane maksimalni otvor.

Pomoću automatskog pokretanja/zaustavljanja možete automatski da uključujete i isključujete usisivač sa električnim alatom:

- Za uključivanje automatskog pokretanja/zaustavljanja pritisnite prekidač za izbor (4) u položaj 1+.
- Za uključivanje usisivača uključite povezani električni alat. Usisivač se pokreće automatski.

- Nakon uključivanja električnog alata, uverite se da je usisivač pokrenut.

- Za završetak usisavanja isključite električni alat. Automatsko pokretanje/zaustavljanje radi još nekoliko sekundi nakon toga, da bi bila usisana preostala prašina iz usisnog creva.
- Za isključivanje usisivača, pritisnite prekidač za izbor režima rada (4) u položaj 0.

## Poluautomatsko čišćenje filtera

Filter treba da se zameni najkasnije kada snaga usisavanja opadne.

Učestalost čišćenja filtera zavisi od vrste i količine prašine. Pri redovnoj upotrebi ostaje duže sačuvan maksimalni učinak usisavanja.

Uključite usisivač (prekidač za izbor režima rada (4) u položaj 1).

Za optimalan učinak čišćenja, zatvorite površinom šake otvor mlaznice ili usisnog creva.

Pritisnite taster za poluautomatsko čišćenje filtera (11) najmanje 5× zaredom. Filter se čisti jakom vazdušnom strujom.