# Aspiration de liquides

- N’utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles, alcool, solvants. N’aspirez pas de poussières très chaudes, incandescentes ou explosives. N’utilisez pas l’aspirateur dans des locaux à atmosphère explosive. Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s’enflammer ou d’exploser.

- N’utilisez pas l’aspirateur comme une pompe à eau. L’aspirateur est conçu pour aspirer des mélanges d’air et d’eau.

- L’aspirateur ne doit pas être utilisé sans filtre.

Le nettoyage semi-automatique du filtre ne doit pas être déclenché pendant l'aspiration de liquides.

## Avant l’aspiration de liquides

Ouvrez les pattes de fermeture (13) et retirez la partie supérieure de l’aspirateur (12).

Videz la cuve (3) et retirez le sac-filtre en non-tissé (20).

Nettoyez le filtre (38) et insérez-le à nouveau dans l’aspirateur.

Assurez-vous que le flotteur (37) est propre. Si le flotteur est bloqué, l'aspirateur ne peut pas s'arrêter automatiquement lorsque le réservoir est plein.

Remettez en place la partie supérieure (12) et fermez les deux attaches (13) de façon à ce qu’elles s’enclenchent de manière audible.

## Pendant et après chaque aspiration de liquides

L’aspirateur est doté d’un flotteur (37). L’aspirateur s’arrête dès que la hauteur de remplissage maximale est atteinte. Videz alors la cuve (3).

Si du liquide s’échappe de l’aspirateur parce que la cuve n’a pas été vidée à temps, arrêtez aussitôt l’aspirateur. Retirez la partie supérieure de l’aspirateur (12) et séchez bien toutes les pièces.

À la fin de chaque travail, retirez la partie supérieure de l’aspirateur (12) et le filtre (38) et laissez-les bien sécher.