# Asennus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun haluat tehdä imurin huolto-, puhdistus-, tai säätötöitä, vaihtaa tarvikeosia tai viedä imurin säilytyspaikkaansa. Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.

Pölypussin asennus/irrotus
Imutarvikkeiden pidikkeen asentaminen
Letkun asentaminen
Imutarvikkeiden asentaminen
Lattiasuulakkeen harjaosan irrottaminen/asentaminen
L-BOXXin kiinnittäminen