# Thithje e thatë

- Para pastrimit me thithje të thatë, sigurohuni që filtri, ena dhe aksesorët e veglës thithëse të jenë të thatë. Në pjesët e lagështa, pluhuri mund të depozitohet dhe të krijojë kore.

Rekomandohet përdorimi i një qeseje filtri pëlhure (20).

## Thithja e pluhurit nga veglat elektrike që janë në funksionim (shih figurën J)

- Duhet të ketë një shkallë të mjaftueshme të ndryshimit të ajrit në dhomë kur ajri i shkarkimit të kthehet në dhomë.Ju lutemi respektoni rregullat përkatëse kombëtare.

Në fshesën me korrent është e integruar një prizë për veglat elektrike (6). Ju mund të lidhni një vegël të jashtme elektrike në këtë prizë. Ju lutemi vini re fuqinë maksimale të lejueshme të lidhjes të veglës së lidhur elektrike.

Lidhni portën e thithësit të pajisjes elektrike dhe zorrën thithëse (23) ose në mënyrë direkte ose nëpërmjet përshtatësit të thithjes (27).

Shënim për kur përdorni përshtatësin e thithjes: Për pajisjet elektrike që kanë furnizim të ulët me ajër në zorrën thithëse, hapja e rreme e ajrit (34) të përshtatësit të thithjes (27) duhet të hapet. Kjo përmirëson performancën e përgjithshme të thithësit dhe të pajisjes elektrike. Për ta bërë këtë, ktheni unazën mbi hapjen e rreme të ajrit (34), derisa të krijohet një hapje maksimale.

Me anë të funksionit automatik të fillimit/ndalimit mund ta ndizni dhe fikni automatikisht thithësin me pajisjen elektrike:

- Për të aktivizuar funksionin e fillimit/ndalimit automatik shtypni çelësin e përzgjedhjes së modalitetit të funksionimit (4) në pozicionin 1+.
- Për të ndezur thithësin ndizni pajisjen e lidhur elektrike. Fshesa me korrent ndizet automatikisht.

- Sigurohuni që thithësi të jetë i ndezur pasi të keni ndezur pajisjen elektrike.

- Për të përfunduar thithjen fikni pajisjen elektrike. Funksioni automatik i fillimit/ndalimit vazhdon të funksionojë edhe për disa sekonda që të nxjerrë çdo pluhur të mbetur nga zorra thithëse.
- Për të fikur thithësin shtypni çelësin e përzgjedhjes së modalitetit së funksionimit (4) në pozicionin 0.

## Pastrimi gjysmë automatik i filtrit

Duhet ta pastroni filtrin më së voni kur fuqia e thithjes nuk është më e mjaftueshme.

Shpeshtësia e pastrimit të filtrit varet nga lloji dhe sasia e pluhurit. Për përdorim të rregullt norma maksimale e funksionimit mbahet për më gjatë.

Ndizni fshesën me korrent (kaloni përzgjedhësin e modalitetit të funksionimit (4) në pozicionin 1).

Për një rezultat optimal pastrimi, mbylleni grykën ose hapjen e zorrës së thithjes me pëllëmbën e dorës.

Shtypni butonin gjysmë automatik të pastrimit të filtrit (11) të paktën 5 herë radhazi. Filtri pastrohet nga një rrjedhë e fortë ajri.