# Montāža

- Atvienot vakuumsūcēja kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas pirms vakuumsūcēja apkalpošanas, tīrīšanas vai iestatīšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai. Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakuumsūcēja nejaušu ieslēgšanos.

Flīsa filtra maisiņa ievietošana/izņemšana
Uzsūkšanas piederuma turētāja montāža
Šļūtenes uzstādīšana
Uzsūkšanas piederumu montāža
Grīdas uzgaļa ieliktņa noņemšana/uzlikšana
Konteinera L‑Boxx pievienošana