# Kuru emme

- Kuru emişten önce filtre, hazne ve emme aksesuarlarının kuru olduğundan emin olun. Nemli kısımlarda toz birikip kabuklanabilir.

Bir keçe filtre torbası (20) kullanılması tavsiye edilir.

## Çalışan elektrikli el aletlerinden çıkan tozun emilmesi (bkz. resim J)

- Aletten çıkan atık hava çalışılan mekana geri veriliyorsa, yeterli bir hava değişim oranının sağlanması gerekir. Bu konudaki ulusal yönetmeliklere uyun.

Elektrikli süpürgeye bir elektrikli el aleti prizi (6) entegre edilmiştir. Bu prize harici bir elektrikli el aleti bağlayabilirsiniz. Bağlanacak elektrikli el aletinin izin verilen maksimum bağlantı gücüne dikkat edin.

Elektrikli el aletinin emme ağzını ve emme hortumunu (23) ya doğrudan ya da emme adaptörü (27) üzerinden bağlayın.

Emme adaptörünü kullanırken dikkat edilmesi gerekenler: Hava beslemesi emme hortumuna az olan elektrikli el aletleriyle çalışırken, emme adaptörünün (27) yanlış hava açıklığı (34) açılmalıdır. Bu yolla elektrikli süpürgenin ve elektrikli el aletinin tam performansı yükselir. Ters hava deliği (34) üzerindeki halkayı, maksimum açıklık oluşuncaya kadar çevirin.

Otomatik başlatma/durdurma özelliği ile elektrikli el aletiyle elektrikli süpürgeyi otomatik olarak açıp kapatabilirsiniz:

- Otomatik çalıştırma/durdurma sistemini etkinleştirmek için çalışma modu seçme düğmesini (4) 1+ konumuna getirin.
- Elektrikli süpürgeyi açmak için bağlı olan elektrikli el aletini çalıştırın. Elektrikli süpürge otomatik olarak başlatılır.

- Elektrikli el aletini çalıştırdıktan sonra elektrikli süpürgenin çalıştığından emin olun.

- Emme işlemini sonlandırmak için elektrikli el aletini kapatın. Otomatik başlatma/durdurma özelliği, emme hortumundaki kalan tozları emmek için birkaç saniye daha çalışmaya devam eder.
- Elektrikli süpürgeyi kapatmak için çalışma modu seçme düğmesini (4) 0 konumuna getirin.

## Yarı otomatik filtre temizleme

En geç emiş gücü yetersiz kaldığında filtreyi temizlemelisiniz.

Filtrenin hangi sıklıkla temizleneceği toz türüne ve toz miktarına bağlıdır. Düzenli kullanımda maksimum sevk kapasitesi uzun süre muhafaza edilir.

Elektrikli süpürgeyi çalıştırın (çalışma modu seçme düğmesini (4) 1 konumuna getirin).

En iyi temizleme etkisi için, avucunuzla nozül veya emme hortumu açıklığını kapatın.

Yarı otomatik filtre temizleme tuşuna (11) en az 5 kez arka arkaya basın. Filtre, güçlü bir hava akımıyla temizlenir.