# Технічне обслуговування та очищення

- Витягніть штепсель з розетки, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти приладдя або перш ніж відкласти пилосмок. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.

- Для якісної і безпечної роботи тримайте відсмоктувач і вентиляційні отвори в чистоті.

Якщо треба поміняти під’єднувальний кабель, це треба робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпек.

- Під час обслуговування та очищення пилосмока вдягайте пилозахисну маску.

Час від часу протирайте корпус пилосмока вологою ганчіркою.

- Забороняється очищувати пилосос стисненим повітрям. Фільтр або інші компоненти можуть бути пошкоджені.

Перевірка пилосмока повинна проводитися виробником або уповноваженою особою щонайменше раз на рік (наприклад, перевірка фільтрів на наявність пошкоджень, герметичності пилосмока та належного функціонування контрольних приладів).

##

- Вважайте забрудненими всі деталі, які могли контактувати з речовинами, небезпечними для здоров'я.
- Пропилососьте, протріть або загерметизуйте зовнішню поверхню пилосмока, перш ніж прибирати його із зони з речовинами, небезпечними для здоров'я.
- Очистіть, розбирайте та обслуговуйте пилосмок тільки в тому випадку, якщо це можна зробити без ризику для себе або інших людей. Під час технічного обслуговування та очищення використовуйте засоби індивідуального захисту. Проводьте роботи в добре провітрюваному приміщенні.
- Перш ніж розбирати пилосмок, спочатку очистіть його зовні.
- Утилізуйте всі частини пилосмока, які не піддаються належному очищенню, в непроникні пакети. Будь ласка, дотримуйтесь встановлених правил щодо утилізації подібних відходів.
- Очистіть зону технічного обслуговування після завершення робіт.

##

Час від часу протирайте ємність (3) звичайним, неабразивним миючим засобом і давайте їй висохнути.

##

Потужність всмоктування залежить від стану фільтра. Тому регулярно очищуйте фільтр (38).

Негайно замінюйте пошкоджений фільтр.

- Запустіть напівавтоматичне очищення фільтра, а потім вимкніть пилосос.
- Відкрийте замки (13) і зніміть кришку пилососа (12).
- Відкрийте ручку (36) тримача фільтра (35) ➊ і витягніть тримач фільтра (35) ➋.
- Вийміть фільтр (38) з тримача (35) ➌ фільтра.
- Вибийте фільтр (38) над відповідним сміттєвим баком. Будьте обережні, щоб не пошкодити пластини фільтра.
  При дуже забрудненому фільтрі очистіть ламелі фільтра водою та м'якою щіткою. Потім залиште фільтр добре висохнути.
- Якщо фільтр (38) пошкоджений, замініть його.
- Встановіть чистий і сухий фільтр (38) у тримач (35) ➍ фільтра.
- Встановіть тримач (35) фільтра в кришку пилососа ➎ і складіть ручку (36) тримача фільтра (35) ➏, до чутного звуку фіксації.
- Перевірте правильність і надійність посадки фільтра (38) і тримача (35) фільтра.
- Встановіть кришку (12) пилососа і закрийте обидва замки (13) так, щоб було чутно характерне клацання.

##

- Спорожніть і очистьте контейнер (3). Для запобігання утворенню цвілі стежте, щоб фільтр (38) і внутрішня частина пилососа були сухими.
- Вставте всмоктувальний шланг (23) з вигнутою насадкою (28) навколо верхньої частини пилососа в кріплення (7).
- Вставте приладдя для пилососу в призначені для цього кріплення: адаптер для пилососу (27) і трубки для пилососу (29) в кріплення (17), щілинну насадку (30) в кріплення (16), насадку для підлоги (31) в кріплення (18).
- Намотайте шнур на тримач (16) щілинної насадки.
- Для перенесення пилососа використовуйте ручку для перенесення (8).
- Зберігайте пилосос у сухому приміщенні й оберігайте його від недозволеного використання.
- Для фіксації поворотного ролика (1) натисніть ногою на гальмо поворотного ролика (2).