# Vliesfilterbeutel einsetzen/entnehmen (siehe Bilder A−B)

Zum Trockensaugen können Sie einen Vliesfilterbeutel (20) einsetzen. Dadurch wird die Entsorgung des Staubes erleichtert.

Öffnen Sie die Verschlüsse (13) und nehmen Sie das Saugeroberteil (12) ab.

Schwenken Sie den Vliesfilterbeutelhalter (19) nach oben, bis er in der waagerechten Lage einrastet.

Schieben Sie den Vliesfilterbeutel (20) bis zum Anschlag in den Vliesfilterbeutelhalter (19).

Zum Entnehmen drücken Sie den Vliesfilterbeutel (20) leicht nach unten und ziehen ihn aus dem Vliesfilterbeutelhalter (19).

Zum Saugen ohne Vliesfilterbeutel klappen Sie den Vliesfilterbeutelhalter (19) wieder nach unten: Drücken Sie dazu die Arretierungen (21) des Vliesfilterbeutelhalters zusammen, schwenken Sie den Vliesfilterbeutelhalter nach unten und drücken ihn bis zum Einrasten gegen die Behälterwand.

Setzen Sie das Saugeroberteil (12) wieder auf und verbinden Sie durch Schließen der Verschlüsse (13) den Behälter (3) mit dem Saugeroberteil (12).