# Techniniai duomenys

Skysčių ir sausų dulkių siurblys | GAS12‑25LS
--- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Vardinė naudojamoji galia | W | 1200
Dažnis | Hz | 50–60
Rezervuaro tūris (bendrasis) | l | 25
Grynasis tūris (skystis) | l | 18
Grynasis tūris (sausa medžiaga) | l | 20
Neaustinės medžiagos maišelis | l | 10
Vakuumas
SiurblysA) | hPa | 200
Turbina | hPa | 210
Srautas
SiurblysA) | m³/h l/s | 126 35
Turbina | m³/h l/s | 234 65
Dulkių klasė |  | L
SvorisB) | kg | 9,4
Apsaugos klasė |  | /I
Apsaugos tipas |  | IPX4

A)

  Išmatuota su siurbimo žarna, kurios vidinis skersmuo 32 mm, o ilgis 3,1 m

B)

  Be maitinimo laido

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.

## Kištukinis lizdas ant siurblio

Prijungto elektrinio įrankio leidžiamoji prijungimo galia
‎3 601 JS3 … | Nominalioji įtampa | Maksimali galia | Minimali galia
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2100 W | 100 W

Duomenys apie prijungto elektrinio įrankio leidžiamąją prijungimo galią.
Šios tam tikrai šaliai skirtų modelių vertės gali skirtis. Prašome laikytis ant dulkių siurblio kištukinio lizdo pateiktų duomenų.