# Manutenzione e pulizia

- Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspiratore, di effettuare regolazioni sull’apparecchio, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l’aspiratore. Tale precauzione eviterà che l’aspiratore possa essere messo in funzione involontariamente.

- Per lavorare bene ed in modo sicuro mantenere l’aspiratore e le fessure di aerazione pulite.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collegamento, questa dovrà essere eseguita da Bosch oppure da un centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili Bosch, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

- Durante gli interventi di manutenzione e pulizia dell'aspiratore, indossare una mascherina antipolvere.

Pulire occasionalmente il corpo dell’aspiratore con un panno inumidito.

- Non pulire l’aspiratore con aria compressa. Il filtro o altri componenti potrebbero venire danneggiati.

Almeno una volta all’anno, l’aspiratore deve essere sottoposto a un controllo tecnico da parte del costruttore o di un tecnico specializzato (ad esempio, verificare che il filtro non sia danneggiato, che l’aspiratore non presenti perdite e che i dispositivi di controllo funzionino perfettamente).

##

- Le parti che potrebbero essere entrate a contatto con le sostanze nocive vanno considerate tutte come contaminate.
- Aspirare, pulire o sigillare accuratamente l’esterno dell’aspiratore prima di rimuoverlo da un’area contenente sostanze nocive.
- Pulire, smontare e sottoporre a manutenzione l’aspiratore solo se possono essere esclusi pericoli per sé e per gli altri. Durante la manutenzione e la pulizia, indossare i dispositivi di protezione individuale. Eseguire gli interventi in un locale ben areato.
- Pulire innanzitutto l’esterno dell’aspiratore, prima di smontarlo.
- Smaltire tutte le parti dell’aspiratore che non possono essere pulite in maniera sufficiente in sacchetti impermeabili. A tale riguardo, attenersi alle disposizioni vigenti per lo smaltimento di questo tipo di rifiuti.
- Una volta conclusi gli interventi, pulire l’area di manutenzione.

##

Tergere occasionalmente il contenitore (3) con un normale detergente non abrasivo e lasciarlo asciugare.

##

La potenza di aspirazione dipende dalle condizioni del filtro. Pertanto, pulire regolarmente il filtro (38).

Sostituire immediatamente il filtro, qualora sia danneggiato.

- Attivare la pulizia del filtro semiautomatica e poi spegnere l’aspiratore.
- Aprire le chiusure (13) e prelevare la parte superiore dell’aspiratore (12).
- Sollevare l’impugnatura (36) del portafiltro (35) ➊ ed estrarre il portafiltro (35) ➋.
- Estrarre il filtro (38) dal portafiltro (35) ➌.
- Battere il filtro (38) sopra un recipiente per rifiuti idoneo. Prestare attenzione a non danneggiare le lamelle del filtro.
  In caso di sporco ostinato, pulire le lamelle del filtro con acqua e una spazzola morbida. Quindi lasciare asciugare bene il filtro.
- Se il filtro (38) è danneggiato, sostituirlo.
- Inserire il filtro (38) pulito e asciutto nel portafiltro (35) ➍.
- Posizionare il portafiltro (35) nella parte superiore dell’aspiratore ➎ e abbassare l’impugnatura (36) del portafiltro (35) ➏ fino a farla scattare in posizione.
- Verificare che il filtro (38) e il portafiltro (35) siano posizionati correttamente e saldamente.
- Rimontare la parte superiore dell’aspiratore (12) e chiudere le due chiusure (13) facendole scattare in posizione in modo udibile.

##

- Svuotare e pulire il serbatoio (3). Per evitare la formazione di muffe, accertarsi che il filtro (38) e l’interno dell’aspiratore siano asciutti.
- Posizionare il tubo flessibile di aspirazione (23) con la bocchetta curva (28) attorno alla parte superiore dell’aspiratore nei supporti (7).
- Innestare gli accessori di aspirazione negli appositi supporti: adattatore di aspirazione (27) e tubi di aspirazione (29) nei supporti (17), bocchetta a fessura lunga (30) nel supporto (16), bocchetta per pavimento (31) nel supporto (18).
- Avvolgere il cavo di alimentazione attorno al supporto (16) per la bocchetta a fessura lunga.
- Trasportare l’aspiratore tramite l’apposita impugnatura (8).
- Riporre l’aspiratore in un ambiente asciutto e protetto da utilizzi non autorizzati.
- Per bloccare la rotella orientabile (1), abbassare il relativo freno (2).