# 문제 해결

- 문제(예: 필터 파손)가 발생하면, 즉시 청소기 전원을 꺼야 합니다. 다시 작동하기 전에 문제를 해결하십시오.

문제 | 원인 | 해결 방법
--- | --- | ---
흡입 터빈이 작동하지 않음. | 전원 공급 없음 | 전원 케이블, 전원 플러그, 퓨즈 및 소켓을 점검하십시오.
작동모드 선택 스위치 (4) 가 1+ 위치에 있음. | 작동 모드 선택 스위치 (4) 위치 1에 두거나 소켓 (6) 에 연결된 전동공구를 켜십시오.
용기를 비운 후에 흡입 터빈이 다시 작동하지 않음. | 리셋 요구됨 | 청소기의 전원을 끄고 5초간 기다렸다가 이후에 다시 켜십시오.
흡입력 약화됨. | 용기 (3) 또는 플리스 필터 봉투 (20) 가 가득참 | 용기 또는 플리스 필터 봉투를 비우십시오.
노즐, 흡입관 (29) 또는 흡입 호스 (23) 막힘 | 막힘 원인을 제거하십시오
필터 (38) 오염 또는 결함 | 반자동 필터 청소 진행하기, 필터 청소하기 또는 교체하기
필터 (38) 가 필터 홀더 (35) 에 맞물려 고정되지 않음 | 필터를 올바르게 맞물려 고정하기
청소기 상부 (12) 가 올바르게 설치되지 않음 | 청소기 상부를 올바르게 설치한 후 잠금쇠 (13) 를 잠그십시오
건식 흡입 중 먼지 누출 | 필터 (38) 가 잘못 삽입됨 | 필터의 올바른 장착 상태 점검하기
필터 (38) 결함 | 필터 교체
습식 흡입 시 물기 누출 | 플로트 (37) 차단됨 | 젖은 천으로 플로트 케이지를 닦고 청소기를 가볍게 흔들어 플로트 청소하십시오 플로트 및 플로트 케이지가 심하게 오염된 경우 공인된 Bosch 서비스 센터에 문의하십시오.
반자동 필터 청소 기능이 작동하지 않습니다. |  | 공기 흡입구를 막고 반자동 필터 청소 버튼 (11) 을 5회 이상 누르십시오. 필터 청소 기능이 여전히 작동하지 않으면 공인된 Bosch 서비스 센터에 문의하십시오.