# 技術性數據

乾濕兩用吸塵器 | GAS12‑25LS
--- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
額定輸入功率 | W | 1200
頻率 | Hz | 50–60
集污箱容量（毛容量） | l | 25
淨容量（液體） | l | 18
淨容量（乾燥） | l | 20
不織布濾袋容量 | l | 10
負壓
吸塵器A) | hPa | 200
渦輪 | hPa | 210
流量
吸塵器A) | m³/h l/s | 126 35
渦輪 | m³/h l/s | 234 65
粉塵等級 |  | L
重量B) | kg | 9.4
防護等級 |  | /I
防護方式 |  | IPX4

A)

  使用內徑 32 mm、長度 3.1 m 的吸塵軟管進行測量

B)

  不含電源線

本說明書提供的參數是以 230 V為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。

## 吸塵器上的插座

所連接之電動工具的最大允許連接功率
‎3 601 JS3 … | 額定電壓 | 最大功率 | 最小功率
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2100 W | 100 W

所連接之電動工具的允許連接功率相關說明。
其他特定國家機型的這項數據可能不同。請您留意吸塵器插座上標示的數據。