# Melu-/tärinätiedot

Melupäästöarvot on määritetty standardin EN 60335‑2‑69 mukaan.

Imurin tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso on 75 dB(A). Epävarmuus K = 2 dB. Melutaso saattaa töiden aikana ylittää ilmoitetut arvot. Käytä kuulosuojaimia!

Tärinäarvot ah (jatkuva tärinä), pF (toistuva iskumainen tärinäkuormitus) ja epävarmuus K on määritetty standardin EN 60335‑2‑69 mukaan:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)