# Száraz porszívás

- Száraz porszívózás előtt győződjön meg arról, hogy a szűrő, a tartály és a porszívótartozékok szárazak. A por megtapadhat a nedves alkatrészeken és ráragadhat.

Flíz szűrőzsák (20) használata ajánlott.

## Működő elektromos kéziszerszámok porának elszívása (lásd J ábra)

- A helyiségben egy elegendő mértékű levegőcsere sebességet kell fenntartani, ha a porszívóból kilépő levegő a helyiségbe jut vissza. Tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.

A porszívón egy elektromos kéziszerszámokhoz való csatlakozóaljzat (6) található. Ehhez a csatlakozóaljzathoz külső elektromos kéziszerszám csatlakoztatható. Vegye tekintetbe a csatlakozásra kerülő elektromos kéziszerszám legnagyobb megengedett csatlakoztatási teljesítményét.

Csatlakoztassa egymáshoz az elektromos kéziszerszám szívócsonkját és a szívótömlőt (23) közvetlenül vagy az elszívóadapteren (27) keresztül.

Megjegyzés az elszívóadapter használatához: Elektromos kéziszerszámokkal való munkavégzéskor, amelyek légellátása a szívótömlőben csekély, a hamislevegő-nyílást (34) az elszívóadapteren (27) ki kell nyitni. Ez megjavítja a porszívó és az elektromos kéziszerszám összteljesítményét. Ehhez fordítsa olyan helyzetbe a hamislevegő-nyílás (34) feletti gyűrűt, hogy maximális nyílás jöjjön létre.

Az automatikus indítás/leállítás az elektromos kéziszerszámmal automatikusan be- és kikapcsolhatja a porszívót:

- Az automatikus indítás/leállítás funkció bekapcsolásához nyomja az üzemmódválasztó gombot (4) az 1+ pozícióba.
- A porszívó bekapcsolásához kapcsolja be a csatlakoztatott elektromos kéziszerszámot. A porszívó automatikusan elindul.

- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása után győződjön meg arról, hogy a porszívó is elindult.

- A porszívás befejezéséhez kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot. Az automatikus indítás/leállítás funkció néhány másodpercig tovább működik, hogy a maradék port is kiszívja a szívótömlőből.
- A porszívó bekapcsolásához nyomja az üzemmódválasztó kapcsolót (4) a 0 helyzetbe.

## Félautomatikus szűrőtisztítás

A szűrőt legkésőbb akkor kell tisztítani, amikor a szívóteljesítmény már nem elegendő.

A szűrőtisztítás gyakorisága a por fajtájától és mennyiségétől függ. Rendszeres alkalmazás esetén a maximális szállítási teljesítmény hosszabb ideig fennmarad.

Kapcsolja be a porszívót (üzemmódválasztó kapcsoló (4) az 1. pozícióban.

Az optimális tisztítóhatás elérése érdekében fedje le a fúvóka vagy a szívótömlő nyílását a tenyerével.

Nyomja meg legalább ötször egymás után a félautomata szűrőtisztító gombot (11). A szűrőt egy erős légáramlás tisztítja meg.