# Trikčių šalinimas

- Įvykus trikčiai (pvz., įtrūkus filtrui), siurblį reikia iškart išjungti. Prieš pradedant vėl eksploatuoti, būtina pašalinti triktį.

Gedimas | Priežastis | Šalinimas
--- | --- | ---
Neįsijungia siurbimo turbina. | Netiekiama elektros energija | Patikrinkite maitinimo laidą, kištuką, saugiklį ir kištukinį lizdą.
Veikimo režimų perjungiklis (4) padėtyje 1+. | Veikimo režimų perjungiklį (4) nustatykite į padėtį 1 arba įjunkite prie kištukinio lizdo (6) prijungtą elektrinį įrankį.
Po rezervuaro ištuštinimo nebeįsijungia siurbimo turbina. | Reikia atlikti atstatą | Siurblį išjunkite ir 5 s palaukite, po to vėl įjunkite.
Mažėja siurbimo galia. | Rezervuaras (3) arba neaustinės medžiagos maišelis (20) pilnas | Ištuštinkite rezervuarą arba neaustinės medžiagos maišelį.
Užsikimšęs antgalis, siurbimo vamzdis (29) arba siurbimo žarna (23) | Pašalinkite kamščius
Užterštas arba pažeistas filtras (38) | Atlikite pusiau automatinį filtro valymą, išvalykite arba pakeiskite filtrą
Filtras (38) neužsifiksavęs filtro laikiklyje (35) | Filtrą tinkamai užfiksuokite
Netinkamai uždėta siurblio viršutinė dalis (12) | Tinkamai uždėkite siurblio viršutinę dalį ir užspauskite užraktus (13)
Siurbiant sausuoju būdu prasiskverbia dulkės | Netinkamai įstatytas filtras (38) | Patikrinkite, ar filtras rinkamai sumontuotas
Pažeistas filtras (38) | Pakeiskite filtrą
Siurbiant skysčius prasiskverbia vanduo | Užblokuotas plūduras (37) | Drėgnu skudurėliu nušluostykite plūdrųjį krepšį, nuvalykite plūdurą atsargiai sukratydami siurblį Jei plūduras ir plūdrusis krepšys labai užteršti, kreipkitės į įgaliotą Bosch klientų aptarnavimo tarnybą.
Neveikia pusiau automatinis filtro valymo įtaisas. |  | Užblokuokite oro įleidimą ir daugiau kaip 5 kartus paspauskite pusiau automatinio filtro valymo mygtuką (11) Jei po to filtro valymas vis dar neveikia, kreipkitės į įgaliotą Bosch klientų aptarnavimo tarnybą.