# Saugzubehör montieren (siehe Bild G)

Der Saugschlauch (23) ist mit einem Clip-System ausgestattet, mit dem Saugzubehör (Absaugadapter (27), gekrümmte Düse (28)) angeschlossen werden kann.

## Düsen und Rohre montieren

- Stecken Sie die gekrümmte Düse (28) auf den Saugschlauch (23), bis die beiden Druckknöpfe (26) des Saugschlauchs hörbar einrasten.
- Stecken Sie danach das gewünschte Saugzubehör (Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr etc.) fest auf die gekrümmte Düse (28).
- Zum Demontieren drücken Sie die Druckknöpfe (26) nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.

## Absaugadapter montieren

- Stecken Sie den Absaugadapter (27) auf den Saugschlauch (23), bis die beiden Druckknöpfe (26) des Saugschlauchs hörbar einrasten.
- Zum Demontieren drücken Sie die Druckknöpfe (26) nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.