# Igangsetting

- Vær oppmerksom på nettspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyets typeskilt.

- Gjør deg kjent med gjeldende forskrifter/lover når det gjelder håndtering av helsefarlig støv i landet ditt.

Sugeren kan brukes til fjerning av følgende materialer:

- Støv med eksponeringsgrenseverdi > 1 mg/m3

Sugeren må ikke brukes i eksplosjonsfarlige rom.

For optimal sugeeffekt må du alltid rulle hele sugeslangen (23) av sugeroverdelen (12).

## Slå på/av

For å slå på støvsugeren trykker du på driftsmodusvelgeren (4) til posisjon 1.

For å slå på start-/stopp-automatikken, setter du driftsmodusvelgeren (4) i posisjon 1+. Støvsugeren kan startes automatisk hvis den er koblet til en stikkontakt (6) med et elektrisk verktøy.

For å slå av støvsugeren trykker du på driftsmodusvelgeren (4) til posisjon 0.