# Data teknis

Alat pengisap basah/kering | GAS12‑25LS
--- | ---
Nomor barang |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Daya input nominal | W | 1200
Frekuensi | Hz | 50–60
Volume kontainer (berat kotor) | l | 25
Volume berat bersih (cairan) | l | 18
Volume berat bersih (kering) | l | 20
Volume kantong filter berbahan fleece | l | 10
Tekanan rendah
Alat pengisapA) | hPa | 200
Turbin | hPa | 210
Laju aliran
Alat pengisapA) | m³/h l/s | 126 35
Turbin | m³/h l/s | 234 65
Kategori debu |  | L
BeratB) | kg | 9,4
Tingkat perlindungan |  | /I
Jenis perlindungan |  | IPX4

A)

  Diukur dengan slang alat pengisap berdiameter dalam 32 mm dan panjang 3,1 m

B)

  Tanpa kabel daya

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa ber‌la‌in‌an.

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.

## Stopkontak pada alat pengisap

Input daya yang diperbolehkan dari perkakas listrik yang terhubung
‎3 601 JS3 … | Tegangan nominal | Daya maksimal | Daya minimal
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2100 W | 100 W

Informasi input daya yang diperbolehkan dari perkakas listrik yang terhubung.
Pada model khusus tiap negara lainnya, nilai-nilai ini mungkin berbeda. Harap perhatikan informasi pada stopkontak pengisap debu.