# Montáž hadice

## Funkce sání (viz obrázek E)

Pro připojení nasaďte sací hadici (23) do uchycení hadice (5) a otočte ji po směru hodinových ručiček až nadoraz.

Pro odpojení otočte sací hadici (23) proti směru hodinových ručiček až nadoraz a vytáhněte ji z uchycení hadice.

Upozornění: Při vysávání vznikají třením prachu v sací hadici a příslušenství elektrostatické náboje, které může uživatel cítit formou elektrostatických výbojů (v závislosti na okolních vlivech a tělesném vnímání).
Firma Bosch všeobecně doporučuje při vysávání jemného prachu a suchého materiálu používat antistatickou sací hadici (příslušenství).

## Funkce vyfukování (viz obrázek F)

- Vysavač má funkci vyfukování. Nevyfukujte vzduch do volného prostoru. Funkci vyfukování používejte pouze s čistou hadicí. Prach může být zdraví škodlivý.

Pro připojení vyfukovací hadice (24) stiskněte aretaci (14) krytu výstupu vzduchu a otevřete kryt. Nasaďte vyfukovací hadici (24) na uchycení hadice (25) tak, aby obě tlačítka (26) slyšitelně zaskočila.

Pro odpojení vyfukovací hadice (24) stiskněte obě tlačítka (26) dovnitř a vytáhněte vyfukovací hadici. Zavřete kryt výstupu vzduchu tak, aby aretace (14) zase zaskočila.