# Informacije o buci i vibracijama

Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN 60335‑2‑69.

Razina buke usisavača prema ocjeni A iznosi obično 75 dB(A). Nesigurnost K = 2 dB. Razina buke pri radu može prelaziti navedene vrijednosti. Nosite zaštitu za uši!

Vrijednosti vibracija ah (kontinuirane vibracije), pF (ponovljene udarne vibracije) i nesigurnost K utvrđene u skladu s normom EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)