# Thithje e lagësht

- Mos thithni me thithësin lëngje të djegshme ose shpërthyese, për shembull benzinë, vaj, alkool, lëndë tretëse. Mos thithni pluhura të nxehtë, të djegshëm ose shpërthyes. Mos e përdorni thithësin në mjedise që rrezikohen nga shpërthimi. Pluhurat, avujt ose lëngjet mund të ndizen dhe të shpërthejnë.

- Thithësi nuk duhet të përdoret si pompë uji. Fshesa me korrent është menduar për thithjen e përzierjeve të ajrit dhe ujit.

- Fshesa me korrent nuk duhet të përdoret pa filtër.

Pastrimi gjysmë automatik i filtrit nuk duhet të aktivizohet gjatë pastrimit me thithje të lagësht.

## Para pastrimit të lagësht

Hapni bravat (13) dhe hiqni pjesën e sipërme të fshesës me korrent (12).

Zbrazni kontejnerin (3) dhe hiqni qesen e filtrit prej pëlhure (20).

Pastroni filtrin (38) dhe vendoseni përsëri në veglën thithëse.

Sigurohuni që notuesi (37) të jetë i pastër. Nëse notuesi është i bllokuar, thithësi nuk mund të fiket automatikisht kur ena është plot.

Vendosni pjesën e sipërme të thithësit (12) dhe mbyllni fiksuesit (13), derisa të klikojnë në vend.

## Gjatë dhe pas çdo thithje të lagësht

Thithësi është pajisur me një notues (37). Kur arrihet niveli maksimal i mbushjes, thithja ndalon. Pastaj zbrazni enën (3).

Nëse rrjedh diçka e lëngshme vegla thithëse sepse ena nuk është zbrazur në kohë, fikeni menjëherë thithësin. Hiqni pjesën e sipërme të thithësit (12) dhe lërini të gjitha pjesët të thahen plotësisht.

Pasi të keni mbaruar punën, hiqni pjesën e sipërme të veglës thithëse (12) dhe filtrin (38) dhe lërini të thahen plotësisht për të parandaluar formimin e mykut.