# Tehnički podaci

Usisavač za mokro/suho usisavanje | GAS12‑25LS
--- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Nazivna primljena snaga | W | 1200
Frekvencija | Hz | 50–60
Zapremnina spremnika (bruto) | l | 25
Neto zapremnina (tekućina) | l | 18
Neto zapremnina (suho) | l | 20
Volumen filtarske vrećice od flisa | l | 10
Podtlak
UsisavačA) | hPa | 200
Turbina | hPa | 210
Protočna količina
UsisavačA) | m³/h l/s | 126 35
Turbina | m³/h l/s | 234 65
Klasa prašine |  | L
TežinaB) | kg | 9,4
Klasa zaštite |  | /I
Vrsta zaštite |  | IPX4

A)

  izmjereno s usisnim crijevom promjera 32 mm i duljine 3,1 m

B)

  Bez mrežnog priključnog voda

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.

## Utičnica na usisavaču

Dopuštena priključna snaga priključenog električnog alata
‎3 601 JS3 … | Nazivni napon | Maksimalna snaga | Minimalna snaga
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2100 W | 100 W

Podatak o dopuštenoj priključnoj snazi priključenog električnog alata.
Ove vrijednosti mogu odstupati kod drugih modela specifičnih za zemlju. Pridržavajte se podataka na utičnici usisavača.