# Bakım ve temizlik

- Elektrikli süpürgede bakım veya temizlik, alet ayarları, aksesuar değişimi veya sökme yapmadan önce fişi prizden çekin. Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önler.

- Verimli ve güvenli çalışabilmek için elektrikli süpürgeyi ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.

Bağlantı kablosunun değiştirilmesi gerekli ise, güvenlik nedenlerinden dolayı bu tertibat Bosch'den veya Bosch elektrikli el aletleri yetkili servisinden temin edilmelidir.

- Elektrikli süpürgenin bakımını yaparken ve elektrikli süpürgeyi taşırken koruyucu toz maskesi kullanın.

Elektrikli süpürgenin gövdesini zaman zaman nemli bir bezle temizleyin.

- Elektrikli süpürgeyi basınçlı hava ile temizlemeyin. Filtre veya diğer bileşenler hasar görebilir.

Elektrikli süpürgenin toz kontrolü yılda en az bir kez üretici veya yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır (örn. filtrelerde hasar olup olmadığı, elektrikli süpürgede sızıntı olup olmadığı ve kontrol cihazlarının düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir).

##

- Tehlikeli maddelerle temas etmiş olabilecek tüm parçaları kirlenmiş olarak kabul edin.
- Tehlikeli maddelerin bulunduğu bir bölgeden çıkarmadan önce elektrikli süpürgenin dışını iyice süpürün, silin veya kapatın.
- Elektrikli süpürgeyi sadece kendinizi veya başkalarını tehlikeye atmadan yapabiliyorsanız temizleyin, sökün ve bakımını yapın. Bakım ve temizlik sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanın. Çalışmayı iyi havalandırılmış bir odada gerçekleştirin.
- Sökmeden önce elektrikli süpürgenin dışını temizleyin.
- Elektrikli süpürgenin yeterince temizlenemeyen tüm parçalarını geçirimsiz torbalara atın. Lütfen bu tür atıkların bertarafı için geçerli yönetmeliklere uyun.
- İşi tamamladıktan sonra bakım alanını temizleyin.

##

Hazneyi (3) zaman zaman piyasada bulunan aşındırıcı olmayan temizlik maddesi ile silin ve kurumasını bekleyin.

##

Emme performansı filtrenin durumuna bağlıdır. Bu nedenle filtreyi (38) düzenli olarak temizleyin.

Hasar gören filtreyi hemen değiştirin.

- Yarı otomatik filtre temizlemeyi başlatın ve ardından elektrikli süpürgeyi kapatın.
- Kilitleri (13) açın ve elektrikli süpürgenin üst parçasını (12) çıkarın.
- Filtre tutucu düzeneğinin (35) tutamağını (36) ➊ açın ve filtre tutucu düzeneğini (35) ➋ dışarı çekin.
- Filtreyi (38) filtre tutucusundan (35) ➌ çıkarın.
- Filtreyi (38) uygun bir atık haznesi üzerinde silkeleyerek temizleyin. Bunu yaparken filtrenin lamellerinin hasar görmemesine dikkat edin.
  Ağır kirlenme durumunda, filtrenin lamellerini su ve yumuşak bir fırça ile fırçalayın. Ardından filtreyi iyice kurutun.
- Filtre (38) hasarlıysa, değiştirin.
- Temiz ve kuru filtreyi (38) filtre tutucu düzeneğine (35) ➍ yerleştirin.
- Filtre tutucu düzeneğini (35) elektrikli süpürgenin üst kısmına ➎ yerleştirin ve filtre tutucu düzeneğinin (35) tutamağını (36) ➏ yerine oturana kadar kapatın.
- Filtreyi (38) ve filtre tutucusunu (35) doğru ve sıkı oturduğundan emin olun.
- Elektrikli süpürgenin üst kısmını (12) tekrardan takın ve her iki kilidi (13) duyulur bir şekilde yerine oturana kadar kapatın.

##

- Hazneyi (3) boşaltın ve temizleyin. Küf oluşumunu önlemek için, filtrenin (38) ve elektrikli süpürgenin iç kısmının kuru olduğundan emin olun.
- Eğimli nozüllü (28) emme hortumunu (23) elektrikli süpürgenin üst kısmının çevresinden tutucu düzeneğine (7) yerleştirin.
- Emme aksesuarını, öngörülen tutucu düzeneklerine takın: Emme adaptörü (27) ve emme boruları (29) tutucu düzeneklerine (17), derz memesi (30) tutucu düzeneğine (16), taban memesi (31) tutucu düzeneğine (18).
- Güç kablosunu derz memesinin tutucusu düzeneğine (16) sarın.
- Elektrikli süpürgeyi taşıma tutamağından (8) tutarak taşıyın.
- Elektrikli süpürgeyi kuru bir yerde saklayın ve yetkisiz kişilerin kullanmaması için gerekli önlemleri alın.
- Hareket makarasını (1) sabitlemek için hareket makarası frenini (2) aşağı bastırın.