# Информации за бучава/вибрации

Вредностите за емисија на бучава се одредуваат согласно EN 60335‑2‑69.

Нивото на звучниот притисок на всисувачот, оценето со A, вообичаено изнесува 75 dB(A). Несигурност K = 2 dB. Нивото на звук при работењето може да ги надмине наведените вредности. Носете заштита за слухот!

Вредности на вибрации ah (континуирани вибрации), pF (повторени ударни вибрации) и несигурност K утврдени според EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)