# Mise en marche

- Tenez compte de la tension secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l’aspirateur.

- Informez-vous sur les directives/lois en vigueur dans votre pays concernant l’exposition aux poussières nocives à la santé.

L’aspirateur peut être utilisé pour aspirer les matériaux suivants :

- Poussières avec une valeur limite d’exposition > 1 mg/m3

N’utilisez jamais l’aspirateur dans des pièces ou locaux présentant des risques d’explosion.

Pour disposer de la capacité d’aspiration maximale, déroulez toujours complètement le tuyau d’aspiration (23) de la partie supérieure de l’aspirateur (12).

## Mise en marche/arrêt

Pour mettre en marche l’aspirateur, placez le sélecteur de mode de fonctionnement en (4) position 1.

Pour activer la fonction marche/arrêt automatique, placez le sélecteur de mode de fonctionnement (4) dans la position 1+. L’aspirateur démarre alors automatiquement quand il est connecté à un outil électroportatif via la prise (6).

Pour arrêter l’aspirateur, placez le sélecteur de mode de fonctionnement en (4) position 0.