# Neaustinės medžiagos filtruojamojo maišelio įdėjimas/išėmimas (žr. A−B pav.)

Norėdami siurbti sausuoju būdu, galite įstatyti neaustinės medžiagos filtruojamąjį maišelį (20). Tokiu būdu bus lengviau šalinti dulkes.

Atspauskite užraktus (13) ir nuimkite siurblio viršutinę dalį (12).

Neaustinės medžiagos filtruojamojo maišelio laikiklį (19) lenkite aukštyn, kol jis užsifiksuos horizontalioje padėtyje.

Stumkite neaustinės medžiagos filtruojamąjį maišelį(20) iki atramos į neaustinės medžiagos filtruojamojo maišelio laikiklį (19).

Norėdami išimti, šiek tiek paspauskite neaustinės medžiagos filtruojamąjį maišelį (20) žemyn ir išimkite jį iš neaustinės medžiagos filtruojamojo maišelio laikiklio (19).

Norėdami siurbti be neaustinės medžiagos filtruojamojo maišelio, vėl palenkite žemyn neaustinės medžiagos filtruojamojo maišelio laikiklį (19): tuo tikslu suspauskite neaustinės medžiagos filtruojamojo maišelio laikiklio (21) fiksatorius, palenkite žemyn neaustinės medžiagos filtruojamojo maišelio laikiklį ir spauskite jį laikiklio sienelę, kol užsifiksuos.

Vėl uždėkite siurblio viršutinę dalį (12) ir uždarydami užraktus (13) sujunkite rezervuarą (3) su siurblio viršutine dalimi (12).