# Puštanje u rad

- Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici usisavača.

- Informirajte se o važećim propisima/zakonima u vašoj zemlji u pogledu rukovanja prašinama koje mogu ugroziti zdravlje.

Usisavač se smije upotrebljavati za usisavanje sljedećih materijala:

- prašina s graničnom vrijednosti ekspozicije > 1 mg/m3

Usisavač se uglavnom ne smije koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.

Kako bi se zajamčila optimalna usisna snaga, usisno crijevo (23) morate uvijek do kraja odmotati s gornjeg dijela usisavača (12).

## Uključivanje/isključivanje

Za uključivanje usisavača pritisnite prekidač za biranje načina rada (4) u položaj 1.

Za uključivanje automatskog pokretanja/zaustavljanja pritisnite prekidač za biranje načina rada (4) u položaj 1+. Usisavač se može automatski pokrenuti kada je putem utičnice (6) spojen s električnim alatom.

Za isključivanje usisavača pritisnite prekidač za biranje načina rada (4) u položaj 0.