# Ingebruikname

- Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van de zuiger.

- Stel u op de hoogte van de in uw land geldende regels en wetten ten aanzien van de omgang met stof dat gevaarlijk voor de gezondheid is.

De zuiger mag worden toegepast voor het zuigen van de volgende materialen:

- stof met een expositiegrenswaarde > 1 mg/m3

De zuiger mag nooit worden gebruikt in vertrekken waar ontploffingsgevaar heerst.

Voor het waarborgen van een optimale zuigcapaciteit moet u de zuigslang (23) altijd helemaal van het bovenstuk van de zuiger (12) afrollen.

## In-/uitschakelen

Voor het inschakelen van de zuiger drukt u de moduskeuzeschakelaar (4) in stand 1.

Voor het inschakelen van de automatische start/stop-functie drukt u de moduskeuzeschakelaar (4) in stand 1+. De zuiger kan automatisch worden gestart, wanneer deze via het stopcontact (6) met een elektrisch gereedschap is verbonden.

Voor het uitschakelen van de zuiger drukt u de moduskeuzeschakelaar (4) in stand 0.