# Údržba a čištění

- Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

- Udržujte vysavač a větrací otvory čisté, abyste pracovali dobře a bezpečně.

Je-li nutná výměna přívodního kabelu, nechte ji provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch, abyste zabránili ohrožení bezpečnosti.

- Při údržbě a čištění vysavače noste respirátor.

Občas vyčistěte kryt vysavače vlhkým hadrem.

- Nečistěte vysavač stlačeným vzduchem. Filtr nebo jiné součásti by se mohly poškodit.

Minimálně jednou ročně musí být výrobcem nebo zaškolenou osobou provedena technická zkouška vysavače z hlediska ochrany před prachem (např. poškození filtrů, kontrola těsnosti vysavače a bezchybné funkce kontrolních zařízení).

##

- Všechny části, které byly v kontaktu se zdraví škodlivými látkami, považujte za znečištěné.
- Důkladně vysajte, otřete nebo utěsněte vnější povrch vysavače, než ho přemístíte z oblasti se zdraví škodlivými látkami.
- Čištění, demontáž a údržbu vysavače provádějte pouze tehdy, pokud to není nebezpečné pro vás a jiné osoby. Během údržby a čištění noste osobní ochranné prostředky. Práce provádějte v dobře větrané místnosti.
- Před demontáží vysavače ho nejprve zvenku vyčistěte.
- Všechny části vysavače, které nelze uspokojivě vyčistit, zlikvidujte v nepropustných pytlích.Dodržujte přitom platné předpisy pro likvidaci odpadu tohoto druhu.
- Po dokončení prací vyčistěte prostor, ve kterém jste prováděli údržbu.

##

Nádobu (3) občas umyjte běžným neabrazivním mycím prostředkem a nechte ji uschnout.

##

Sací výkon závisí na stavu filtru. Proto filtr (38) pravidelně čistěte.

Poškozený filtr ihned vyměňte.

- Spusťte poloautomatické čištění filtru a poté vysavač vypněte.
- Otevřete uzávěry (13) a sejměte horní díl vysavače (12).
- Odklopte úchytku (36) držáku filtru (35) do polohy ➊ a vytáhněte držák filtru (35) ➋.
- Vyjměte filtr (38) z držáku filtru (35) ➌.
- Vyklepejte filtr (38) do vhodné nádoby na odpad. Dbejte na to, abyste nepoškodili lamely filtru.
  Při silném znečištění vykartáčujte lamely filtru vodou a měkkým kartáčem. Poté nechte filtr důkladně uschnout.
- Když je filtr (38) poškozený, vyměňte ho.
- Nasaďte čistý a suchý filtr (38) do držáku filtru (35) ➍.
- Nasaďte držák filtru (35) do horního dílu vysavače ➎ a zaklopte úchytku (36) držáku filtru (35) ➏ tak, aby zaskočila.
- Zkontrolujte filtr (38) a držák filtru (35), zda jsou správně a pevně nasazené.
- Znovu nasaďte horní díl vysavače (12) a uzavřete oba uzávěry (13) tak, aby slyšitelně zaskočily.

##

- Vyprázdněte a vyčistěte nádobu (3). Abyste zabránili tvorbě plísně, dbejte na to, aby filtr (38) i vnitřní prostor vysavače byly suché.
- Sací hadici (23) se zahnutou hubicí (28) vložte na horním díle vysavače do držáků (7).
- Nasaďte příslušenství pro vysávání do určených držáků: odsávací adaptér (27) a sací trubky (29) do držáků (17), štěrbinovou hubici (30) do držáku (16), podlahovou hubici (31) do držáku (18).
- Síťový kabel namotejte na držák (16) podlahové hubice.
- Vysavač přenášejte vždy jen za držadlo (8).
- Vysavač skladujte v suchém prostoru a zajistěte ho proti neoprávněnému použití.
- Pro zabrzdění otočného kolečka (1) sešlápněte brzdu (2).