# Данные по шуму и вибрации

Значения шумовой нагрузки определены в соответствии с EN 60335‑2‑69.

А-скорректированный уровень звукового давления пылесоса обычно составляет 75 дБ(A). Погрешность K = 2 дБ. Уровень шума во время выполнения работ может превышать указанные значения. Используйте средства защиты органов слуха!

Значения вибрации ah (непрерывная вибрация), pF (повторяющиеся ударные вибрации) и погрешность K определены в соответствии с EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 м/с2 (K = 1,5 м/с2), pF = 4 м/с2 (K = 1 м/с2)