# Perawatan dan pembersihan

- Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum melakukan perawatan atau pembersihan, melakukan penyetelan, mengganti bagian aksesori, atau meletakkan alat pengisap. Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menghindari penyalaan alat pengisap yang tidak diinginkan.

- Jaga kebersihan alat pengisap dan lubang ventilasi agar dapat digunakan dengan baik dan aman.

Jika kabel listrik harus diganti, pekerjaan ini harus dilakukan oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas listrik Bosch resmi agar keselamatan kerja selalu terjamin.

- Pakailah masker debu saat melakukan perawatan dan pembersihan alat pengisap.

Bersihkan housing alat pengisap sesekali dengan kain yang lembap.

- Jangan bersihkan pengisap debu dengan udara bertekanan. Filter atau komponen lainnya dapat menjadi rusak.

Minimal setahun sekali, pemeriksaan terkait debu pada alat pengisap harus dilakukan oleh produsen atau personel yang terlatih (misalnya pemeriksaan terkait kerusakan pada filter, kerapatan alat pengisap, dan fungsi perangkat kontrol).

##

- Anggaplah semua komponen yang mungkin bersentuhan dengan bahan berbahaya telah terkontaminasi.
- Isap, seka, atau tutup rapat bagian luar alat pengisap secara menyeluruh sebelum mengeluarkannya dari area yang mengandung zat berbahaya.
- Hanya bersihkan, lepas, dan lakukan perawatan pada alat pengisap jika memungkinkan untuk melakukan hal tersebut tanpa membahayakan Anda dan orang lain. Kenakan alat pelindung diri saat melakukan perawatan dan pembersihan. Lakukan pekerjaan di ruangan dengan ventilasi yang baik.
- Bersihkan bagian luar alat pengisap terlebih dahulu sebelum melepasnya.
- Buang komponen alat pengisap yang tidak dapat dibersihkan dengan baik ke dalam kantong kedap air. Untuk itu, patuhi peraturan yang berlaku untuk pembuangan limbah tersebut.
- Setelah pekerjaan selesai, bersihkan area perawatan.

##

Seka kontainer (3) sesekali dengan bahan pembersih nonabrasif standar dan biarkan hingga kering.

##

Daya isap bergantung pada kondisi filter. Oleh karena itu, bersihkan filter secara rutin (38).

Segera ganti filter yang rusak.

- Aktifkan pembersihan filter semi-otomatis, lalu matikan alat pengisap.
- Buka pengunci (13) dan lepaskan bagian atas alat pengisap (12).
- Buka pegangan (36) pada braket filter (35) ➊, lalu tarik keluar braket filter (35) ➋.
- Lepaskan filter (38) dari braket filter (35) ➌.
- Ketuk filter (38) ke kontainer limbah yang sesuai. Pastikan tidak merusak lamela filter.
  Jika sangat kotor, sikat lamela filter dengan air dan sikat lembut. Biarkan filter mengering dengan baik.
- Jika filter (38) rusak, ganti filter.
- Pasang filter yang bersih dan kering (38) ke dalam braket filter (35) ➍.
- Pasang braket filter (35) ke bagian atas alat pengisap ➎ dan tekan pegangan (36) pada braket filter (35) ke ➏ hingga terkunci.
- Pastikan filter (38) dan braket filter (35) sudah terpasang dengan benar dan aman.
- Pasang kembali bagian atas alat pengisap (12) dan kunci kedua penguncian (13) hingga terkunci dengan benar.

##

- Kosongkan dan bersihkan kontainer (3). Untuk mencegah pertumbuhan jamur, pastikan filter (38) dan bagian dalam alat pengisap dalam keadaan kering.
- Pasang slang alat pengisap (23) dengan nozel melengkung (28) di sekitar bagian atas alat pengisap ke dalam braket (7).
- Masukkan aksesori alat pengisap ke dalam braket yang disediakan: adaptor alat pengisap (27) dan pipa pengisap (29) ke dalam braket (17), nozel celah (30) ke dalam braket (16), nozel lantai (31) ke dalam braket (18).
- Gulung kabel listrik di sekeliling braket (16) nozel celah.
- Pegang alat pengisap pada gagang angkat (8).
- Simpan alat pengisap di tempat yang kering dan pastikan alat tidak disalahgunakan.
- Untuk mengunci roda (1), tekan rem roda (2) ke bawah.