# Техобслуживание и очистка

- Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройке, замене принадлежностей или перед хранением извлекайте вилку из розетки. Эта мера пред‌ос‌торожности предотвращает не‌пред‌наме‌ренное включение пылесоса.

- Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите пылесос и вентиляционные прорези в чистоте.

Если требуется поменять шнур, во избежание опасности обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов Bosch.

- При обслуживании и чистке пылесоса одевайте пылезащитную маску.

Время от времени протирайте корпус пылесоса влажной тряпкой.

- Не очищайте пылесос сжатым воздухом. Фильтр или другие компоненты могут получить повреждения.

Проверка пылесоса должна проводиться производителем или прошедшим инструктаж лицом не реже одного раза в год (например, проверка фильтров на наличие повреждений, герметичности пылесоса и надлежащего функционирования контрольных приборов).

##

- Считайте все детали, которые могли контактировать с опасными веществами, загрязненными.
- Пропылесосьте, протрите или загерметизируйте внешнюю поверхность пылесоса, прежде чем убирать его из зоны с веществами, опасными для здоровья.
- Очищайте, разбирайте и проводите обслуживание пылесоса только в том случае, если это не представляет опасности для вас или других людей. Во время технического обслуживания и очистки используйте средства индивидуальной защиты. Проводите работы в хорошо проветриваемом помещении.
- Прежде чем разбирать пылесос, сначала очистите его снаружи.
- Утилизируйте все части пылесоса, которые не поддаются надлежащей очистке, в непроницаемые пакеты. Пожалуйста, соблюдайте установленные правила по утилизации подобных отходов.
- Очистите зону технического обслуживания после завершения работ.

##

Время от времени протирайте контейнер (3) обычным, неабразивным моющим средством и давайте ему высохнуть.

##

Мощность всасывания зависит от состояния фильтра. Поэтому регулярно очищайте фильтр (38).

Незамедлительно заменяйте поврежденный фильтр.

- Запустите полуавтоматическую очистку фильтра и затем выключите пылесос.
- Откройте защелки (13) и снимите верхнюю часть пылесоса (12).
- Откиньте рукоятку (36) крепления фильтра (35) к ➊ и вытяните крепление фильтра (35) ➋.
- Извлеките фильтр (38) из крепления (35) ➌.
- Выбейте фильтр (38) над подходящим мусорным баком. Следите за тем, чтобы не повредить пластины фильтра.
  При сильном загрязнении очистите пластины фильтра водой и мягкой щеткой. После этого дайте фильтру хорошо высохнуть.
- Если фильтр (38) поврежден, замените его.
- Вставьте чистый и сухой фильтр (38) в крепление (35) ➍.
- Вставьте крепление фильтра (35) в верхнюю часть пылесоса ➎ и откиньте рукоятку (36) крепления фильтра (35) к ➏ до фиксации.
- Проверьте фильтр (38) и крепление фильтра (35) на правильность и прочность посадки.
- Установите верхнюю часть пылесоса (12) обратно и закройте обе защелки (13) до фиксации со слышимым щелчком.

##

- Опорожните и очистите контейнер (3). Для предотвращения образования плесени убедитесь, что фильтр (38) и внутренняя часть пылесоса сухие.
- Уложите всасывающий шланг (23) с изогнутой насадкой (28) вокруг верхней части пылесоса в креплениях (7).
- Вставьте принадлежности для всасывания в предназначенные для них крепления: переходник пылеотвода (27) и всасывающие трубки (29) в крепления (17), щелевую насадку (30) в крепление (16), напольную насадку (31) в крепление (18).
- Намотайте кабель электропитания на крепление (16) щелевой насадки.
- Переносите пылесос за ручку (8).
- Убирайте пылесос на хранение в сухое помещение и защищайте его от несанкционированного использования.
- Для фиксации направляющего ролика (1) нажмите тормоз направляющего ролика (2) вниз.