# Seadme kasutuselevõtt

- Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgupinge peab vastama elektrilise tolmuimeja tüübisildil märgitud pingele.

- Viige ennast kurssi riiklike tervistkahjustava tolmu käitlemist sätestavate eeskirjade/seadustega.

Tolmuimeja sobib järgmiste materjalide imemiseks ja eemaldamiseks:

- Tolmud mõjutuspiiranguga > 1 mg/m3

Tolmuimejat ei tohi põhimõtteliselt kasutada plahvatusohtlikes ruumides.

Optimaalse imivõime tagamiseks peate imivooliku (23) alati täielikult tolmuimeja ülaosalt (12) maha kerima.

## Sisse-/väljalülitamine

Imuri sisselülitamiseks vajutage töörežiimide valikulüliti (4) asendisse 1.

Start-/stopp-automaatika sisselülitamiseks vajutage töörežiimide valikulüliti (4) asendisse 1+. Imurit saab automaatselt käivitada, kui see on pistikupesa (6) kaudu mõne elektrilise tööriistaga ühendatud.

Imuri väljalülitamiseks vajutage töörežiimide valikulüliti (4) asendisse 0.