# Käyttöönotto

- Huomioi sähköverkon jännite! Virtalähteen jännitteen tulee vastata imurin mallikilvessä olevia tietoja.

- Selvitä maasi voimassaolevat säädökset/lait koskien terveydelle haitallisen pölyn käsittelyä.

Imuria saa käyttää seuraavien aineiden imurointiin ja poistamiseen:

- Pölylaadut, joiden työperäisen altistuksen raja-arvo on > 1 mg/m3

Imuria ei saa missään tapauksessa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Imutehon optimoimiseksi imuletku (23) täytyy aina kelata kokonaan auki imurin yläosasta (12).

## Käynnistys ja sammutus

Käynnistä imuri painamalla käyttötavan valitsin (4) asentoon 1.

Kytke käynnistys-/pysäytysautomatiikka päälle painamalla käyttötavan valitsin (4) asentoon 1+. Imurin voi käynnistää automaattisesti, jos se on yhdistetty sähkötyökaluun pistorasian (6) kautta.

Sammuta imuri painamalla käyttötavan valitsin (4) asentoon 0.