# Messa in funzione

- Attenersi alla tensione di rete. La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell’aspiratore deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.

- Informarsi riguardo a regolamenti e leggi in vigore nel proprio Paese riguardo al trattamento di polveri nocive per la salute.

L’aspiratore può essere impiegato per l’aspirazione e l’assorbimento dei seguenti materiali:

- Polveri con valore limite di esposizione > 1 mg/m3

In linea generale, l’aspiratore non deve essere impiegato in ambienti a rischio di esplosione.

Per garantire una potenza di aspirazione ottimale, il tubo flessibile di aspirazione (23) deve essere sempre srotolato completamente dalla parte superiore dell’aspiratore (12).

## Accensione/spegnimento

Per accendere l’aspiratore, premere il selettore di modalità (4) in posizione 1.

Per attivare la funzione di avvio/arresto automatico, premere il selettore di modalità (4) in posizione 1+. L’aspiratore può essere avviato automaticamente se è collegato a un elettroutensile tramite la presa (6).

Per spegnere l’aspiratore, premere il selettore di modalità (4) in posizione 0.