# 건식 흡입

- 건식 흡입 전에 필터, 용기 및 흡입 액세서리가 건조한 상태인지 확인하십시오. 습기가 있는 부품에 먼지가 달라붙어 굳을 수 있습니다.

플리스 필터 봉투 (20) 를 사용할 것을 권장합니다.

## 작동하는 전동 공구에서 발생하는 먼지 흡입하기(그림 J 참조)

- 배기 공기가 다시 공간 내부로 들어갈 경우 공간 내에 공기 교환 비율이 충분히 높아야 합니다. 당국의 해당 규정에 유의하십시오.

청소기에는 전동 공구를 위한 소켓 (6) 이 통합되어 있습니다. 이 소켓에 외부 전동 공구를 연결할 수 있습니다. 연결하는 전동 공구의 최대 허용 전력을 확인하십시오.

전동공구의 흡입 연결 부위와 흡입 호스 (23) 를 직접 연결하거나 공구 연동 어댑터 (27) 를 통해 연결합니다.

공구 연동 어댑터 사용 시 지침: 흡입 호스로의 공기 공급이 미미한 전동공구로 작업할 경우, 공구 연동 어댑터 (27) 의 공기 통풍구 (34) 가 열려 있어야 합니다. 이렇게 하면 청소기의 전체 출력이 향상됩니다. 구멍이 최대로 커질 때까지 공기 통풍구 (34) 위의 링을 돌려주십시오.

시작/멈춤 자동 기능을 사용하면 전동공구와 함께 청소기를 자동으로 켜고 끌 수 있습니다.

- 시작/멈춤 자동 기능을 켜려면 작동모드 선택 스위치 (4) 를 1+ 위치로 누르십시오.
- 청소기의 전원을 켜려면 연결된 전동공구의 전원을 켜십시오. 청소기가 자동으로 작동되기 시작합니다.

- 전동공구의 전원을 켠 후 청소기가 작동을 시작하는지 확인하십시오.

- 흡입 작동을 종료하려면 전동공구의 전원을 끄십시오. 시작/멈춤 자동 기능은 흡입 호스에서 남은 먼지를 제거하기 위해 몇 초간 추가로 작동합니다.
- 청소기의 전원을 끄려면 작동모드 선택 스위치 (4) 를 0 위치로 누르십시오.

## 반자동 필터 청소 기능

흡입 출력이 더 이상 충분하지 않으면 필터를 청소해야 합니다.

필터 청소의 빈도는 분진 종류와 분량에 따라 좌우됩니다. 정기적으로 사용하면 최대 흡입 성능이 오래 유지됩니다.

청소기의 전원을 켜십시오(작동모드 선택 스위치 (4) 를 위치 1로 이동).

최적의 청소 효과를 위해 손바닥으로 노즐 또는 흡입 호스 구멍을 가리십시오.

반자동 필터 청소 버튼 (11) 을 5회 이상 연속으로 누르십시오. 필터는 강한 공기 흐름으로 청소됩니다.