# Nasazení/vyjmutí vliesového filtračního vaku (viz obrázky A−B)

Pro suché sání můžete nasadit vliesový filtrační vak (20). Usnadníte si tak likvidaci prachu.

Otevřete uzávěry (13) a sejměte horní díl vysavače (12).

Odklopte držák vliesového filtračního vaku (19) nahoru tak, aby zaskočil ve vodorovné poloze.

Zasuňte vliesový filtrační vak (20) až nadoraz do držáku vliesového filtračního vaku (19).

Pro vyjmutí zatlačte vliesový filtrační vak (20) mírně dolů a vytáhněte ho z držáku vliesového filtračního vaku (19).

Pro vysávání bez vliesového filtračního vaku sklopte držák vliesového filtračního vaku (19) zase dolů: K tomu stiskněte k sobě aretace (21) držáku vliesového filtračního vaku, sklopte držák vliesového filtračního vaku dolů a zatlačte ho proti stěně nádoby tak, aby zaskočil.

Znovu nasaďte horní díl vysavače (12) a uzavřením uzávěrů (13) spojte nádobu (3) s horním dílem vysavače (12).