# Mitrā uzsūkšana

- Nelietojiet vakuumsūcēju, lai nosūktu uzliesmojošus vai sprādzienbīstamus šķidrumus, piemēram, benzīnu, eļļu, spirtu vai šķīdinātāju. Nelietojiet vakuumsūcēju, lai nosūktu karstus, degošus vai sprādzienbīstamus putekļus. Nedarbiniet vakuumsūcēju sprādzienbīstamās telpās. Putekļi, izgarojumi vai šķidrumi var uzliesmot vai sprāgt.

- Vakuumsūcēju nedrīkst lietot kā ūdens sūkni. Vakuumsūcējs ir paredzēts gaisa un ūdens maisījumu uzsūkšanai.

- Vakuumsūcēju nedrīkst lietot bez filtra.

Pusautomātisko filtra tīrīšanu nedrīkst aktivizēt mitrās uzsūkšanas laikā.

## Pirms mitrās uzsūkšanas

Atveriet fiksatorus (13) un noņemiet piesūcekņa augšējo (12) daļu.

Iztukšojiet tvertni (3) un izņemiet flīsa filtra maisiņu (20).

Iztīriet filtru (38) un no jauna ievietojiet to vakuumsūcējā.

Pārliecinieties, ka pludiņš (37) ir tīrs. Ja pludiņš tiek nobloķēts, vakuumsūcējs netiek automātiski izslēgts, kad tvertne ir pilna.

Novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu (12) tai paredzētajā vietā un aizveriet abas slēdzenes (13) lai tās dzirdami nofiksētos.

## Mitrās uzsūkšanas laikā un pēc katrās mitrās uzsūkšanas

Vakuumsūcējs ir aprīkots ar pludiņu (37). Ja tvertne ir piepildījusies līdz maksimālajam līmenim, uzsūkšana tiek pārtraukta. Iztukšojiet tvertni (3).

Ja no vakuumsūcēja izplūst šķidrums, jo tvertne nav savlaicīgi iztukšota, nekavējoties izslēdziet vakuumsūcēju. Noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu (12) un ļaujiet visām daļām labi izžūt.

Pēc darba beigām, lai novērstu pelējuma veidošanos, noņemiet vakuumsūcēja augšējo daļu (12) un filtru (38) un ļaujiet tiem labi izžūt.