# Vikojen korjaus

- Jos imurissa ilmenee toimintahäiriö (esim. suodattimen rikkoutuminen), imuri on sammutettava välittömästi. Imurin saa ottaa uudelleen käyttöön vasta sitten, kun vika on korjattu.

Ongelma | Syy | Korjausohje
--- | --- | ---
Imuturbiini ei käynnisty. | Virransyöttö on katkennut | Tarkista virtajohto, verkkovirtapistoke, sulake ja pistorasia.
Käyttötavan valitsin (4) on asennossa 1+. | Säädä käyttötavan valitsin (4) asentoon 1 tai käynnistä pistorasiaan (6) kytketty sähkötyökalu.
Imuturbiini ei käynnisty uudelleen säiliön tyhjennyksen jälkeen. | Laite on nollattava | Sammuta imuri ja odota 5 sekunnin ajan. Kytke sen jälkeen imuri uudelleen päälle.
Imuteho heikentyy. | Säiliö (3) tai kuitupölypussi (20) on täynnä | Tyhjennä säiliö tai kuitupölypussi.
Suulake, imuputki (29) tai imuletku (23) on tukossa | Poista tukos
Suodatin (38) on likainen tai vaurioitunut | Suorita puoliautomaattinen suodatinpuhdistus, puhdista tai vaihda suodatin
Suodatin (38) ei ole lukkiutunut suodattimen pidikkeeseen (35) | Lukitse suodatin kunnolla paikalleen
Imurin yläosa (12) ei ole oikein paikallaan | Aseta imurin yläosa oikein paikalleen ja sulje salvat (13)
Pölyä vuotaa kuivaimuroinnin yhteydessä | Suodatin (38) on asennettu väärin | Tarkasta suodattimen asianmukainen asennus
Suodatin (38) on vioittunut | Vaihda suodatin
Vesivuoto märkäimuroinnin yhteydessä | Uimuri (37) on jumissa | Pyyhi uimurikori kostealla liinalla, puhdista uimuri ravistamalla imuria kevyesti Jos uimuri ja uimurikori ovat erittäin likaiset, käänny valtuutetun Bosch-huoltopisteen puoleen.
Puoliautomaattinen suodatinpuhdistus ei toimi. |  | Sulje ilmantuloaukko ja paina yli viisi kertaa puoliautomaattisen suodatinpuhdistuksen painiketta (11) Jos suodattimen puhdistus ei toimi tämänkään jälkeen, käänny valtuutetun Bosch-huoltopisteen puoleen.