# Buller-/vibrationsdata

Bullernivåvärde beräknat enligt EN 60335‑2‑69.

Den A-viktade bullernivån för dammsugaren är typiskt 75 dB(A). Osäkerhet K = 2 dB. Bullernivån vid arbetet kan överskrida angivna värden. Bär hörselskydd!

Vibrationsvärde ah (kontinuerliga vibrationer), pF (upprepade chockvibrationer) och osäkerhet K beräknad enligt EN 60335‑2‑69:

ah = 0,2 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 4 m/s2 (K = 1 m/s2)