# Τοποθέτηση/αφαίρεση του σάκου φίλτρου κετσέ (βλέπε εικόνες A−B)

Για την ξηρή αναρρόφηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν σάκο φίλτρου κετσέ (20). Έτσι διευκολύνεται η απόσυρση της σκόνης.

Ανοίξτε τα κλείστρα (13) και αφαιρέστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (12).

Στρέψτε το στήριγμα σάκου φίλτρου κετσέ (19) προς τα πάνω, μέχρι να ασφαλίσει στην οριζόντια θέση.

Σπρώξτε τον σάκο φίλτρου κετσέ (20) μέχρι τέρμα στο στήριγμα σάκου φίλτρου κετσέ (19).

Για την αφαίρεση σπρώξτε τον σάκο φίλτρου κετσέ (20) ελαφρύ προς τα κάτω και αφαιρέστε τον από το στήριγμα σάκου φίλτρου κετσέ (19).

Για την αναρρόφηση χωρίς σάκο φίλτρου κετσέ διπλώστε τον σάκο φίλτρου κετσέ (19) ξανά προς τα κάτω: Σπρώξτε για αυτό τις θέσεις ασφάλισης (21) του στηρίγματος σάκου φίλτρου κετσέ μαζί, στρέψτε το στήριγμα σάκου φίλτρου κετσέ προς τα κάτω και πιέστε το μέχρι να ασφαλίσει έναντι του τοιχώματος του δοχείου.

Τοποθετήστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (12) ξανά πάνω και συνδέστε, κλείνοντας τα κλείστρα (13), το δοχείο (3) με το επάνω μέρος του απορροφητήρα (12).