# Vådsugning

- Opsug ikke brændbare eller eksplosive væsker med støvsugeren, f.eks. benzin, olie, alkohol, opløsningsmidler. Opsug ikke varmt, brændende eller eksplosivt støv. Brug ikke støvsugeren i eksplosionsfarlige rum. Støv, damp eller væsker kan antændes eller eksplodere.

- Støvsugeren må ikke benyttes som vandpumpe. Støvsugeren er beregnet til opsugning af en luft-/vandblanding.

- Sugeren må ikke anvendes uden filter.

Den halvautomatiske filterrengøring må ikke udløses under vådsugning.

## Før vådsugning

Åbn låsene (13), og tag støvsugeroverdelen (12) af.

Tøm beholderen (3), og fjern fleecefilterposen (20).

Rengør filteret (38), og sæt det i støvsugeren igen.

Sørg for, at svømmeren (37) er ren. Hvis svømmeren er blokeret, er det ikke muligt at slukke støvsugeren automatisk, mens beholderen er fuld.

Sæt støvsugeroverdelen (12) på, og luk de to låse (13), så de går hørbart i indgreb.

## Under og efter hver vådsugning

Støvsugeren er udstyret med en svømmer (37). Når det maksimale niveau er nået, standses sugningen. Tøm derefter beholderen (3).

Hvis der kommer væske ud af støvsugeren, fordi beholderen ikke er tømt rettidigt, skal du slukke støvsugeren straks. Tag støvsugerens overdel (12) af, og lad alle dele tørre godt.

Når arbejdet er afsluttet, skal du tage overdelen af støvsugeren (12) og også tage filteret (38) af og lade begge dele tørre godt, så der ikke dannes skimmel.