# Montage

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.

Vliesfilterbeutel einsetzen/entnehmen
Halterung für Saugzubehör montieren
Schlauch montieren
Saugzubehör montieren
Einsatz für die Bodendüse entnehmen/einsetzen
L-Boxx aufklicken