# Montaža usisnog pribora (vidjeti slike G)

Usisno crijevo (23) opremljeno je sustavom spojnica pomoću kojeg se može priključiti usisni pribor (usisni adapter (27), savijena sapnica (28)).

## Montaža sapnica i cijevi

- Utaknite savijenu sapnicu (28) na usisno crijevo (23) sve dok se oba pritisna gumba (26) usisnog crijeva čujno ne uglave.
- Zatim nataknite željeni usisni pribor (sapnica za podove, sapnica za fuge, usisna cijev itd.) na savijenu sapnicu (28).
- Za demontažu pritisnite pritisne gumbe (26) prema unutra i razdvojite sastavne dijelove.

## Montaža usisnog adaptera

- Utaknite usisni adapter (27) na usisno crijevo (23) sve dok se oba pritisna gumba (26) usisnog crijeva čujno ne uglave.
- Za demontažu pritisnite pritisne gumbe (26) prema unutra i razdvojite sastavne dijelove.