# Mise en place/retrait du sac-filtre en non-tissé (voir figures A−B)

Pour aspirer des matières sèches, vous pouvez utiliser un sac-filtre en non-tissé (20). L’utilisation d’un sac facilite l’élimination de la poussière.

Ouvrez les pattes de fermeture (13) et retirez la partie supérieure de l’aspirateur (12).

Faites pivoter le support du sac filtrant en non-tissé (19) vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position horizontale.

Insérez le sac filtrant en non-tissé (20) jusqu'à la butée dans le support du sac filtrant en non-tissé (19).

Pour le retirer, appuyez légèrement sur le sac filtrant en non-tissé (20) vers le bas et tirez-le hors du support du sac filtrant en non-tissé (19).

Pour aspirer sans sac filtrant en non-tissé, rabattez le support du sac filtrant en non-tissé (19) vers le bas : pour ce faire, appuyez sur les pattes de verrouillage (21) du support du sac filtrant en non-tissé, basculez le support vers le bas et appuyez-le contre la paroi du réservoir jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Remettez en place la partie supérieure (12) de l’aspirateur et fermez les clips de fermeture (13) pour réunir la cuve (3) et la partie supérieure (12).