# Усунення несправностей

- У разі виникнення несправності (наприклад, поломки фільтра) пилосос слід негайно вимкнути. Перш ніж виріб можна буде перезапустити, несправність необхідно усунути.

Проблема | Причина | Усунення
--- | --- | ---
Всмоктувальна турбіна не запускається. | Відсутність електропостачання | Перевірте шнур живлення, штепсель, запобіжник, розетку.
Перемикач режимів роботи (4) переведений в положення 1+. | Встановіть перемикач режимів роботи (4) в положення 1 або увімкніть електроінструмент, підключений до розетки (6).
Після спорожнення ємності всмоктувальна турбіна не вмикається. | Потрібне скидання Reset | Вимкніть пилосос і зачекайте 5 с, потім знов увімкніть його.
Зменшується потужність всмоктування. | Контейнер (3) або фільтрувальний мішок (20) заповнений | Спорожніть контейнер або фільтрувальний мішок.
Насадка, всмоктувальна труба (29) або всмоктувальний шланг (23) засмічені | Ліквідуйте засмічення
Фільтр (38) засмічений або несправний | Виконайте напівавтоматичне очищення фільтра, почистіть або замініть фільтри
Фільтр (38) не зафіксувався в тримачі (35) фільтра | Правильно зафіксуйте фільтр
Верхня частина пилососа (12) встановлена неправильно | Правильно встановіть верхню частину пилососа і закрийте замки (13)
Під час сухого відсмоктування виходить пил | Неправильно вставлено фільтр (38) | Перевірте правильність встановлення фільтра
Фільтр (38) дефектний | Замініть фільтр
Під час вологого відсмоктування виходить вода | Поплавець (37) заблокований | Витріть кошик для поплавця вологою тканиною, очистьте поплавець, легко потрусивши пилосос У разі важких забруднень поплавця і кошика для поплавця зверніться в авторизований центр обслуговування клієнтів Bosch.
Напівавтоматичне очищення фільтра не працює. |  | Заблокуйте вхідний отвір і натисніть кнопку напівавтоматичного очищення фільтра (11) більше 5 разів Якщо після цього очищення фільтра все одно не працює, зверніться до авторизованого Bosch сервісного центру.