# Technické údaje

Vysávač na vysávanie namokro/nasucho | GAS12‑25LS
--- | ---
Číslo položky |  | ‎3 601 JS3 1..‎‎‎‎
Menovitý príkon | W | 1200
Frekvencia | Hz | 50 – 60
Objem nádoby (brutto) | l | 25
Netto objem (kvapalina) | l | 18
Netto objem (suché vysávanie) | l | 20
Objem filtračného vrecka z netkanej textílie | l | 10
Podtlak
VysávačA) | hPa | 200
Turbína | hPa | 210
Prietok
VysávačA) | m³/h l/s | 126 35
Turbína | m³/h l/s | 234 65
Trieda prachu |  | L
HmotnosťB) | kg | 9,4
Trieda ochrany |  | /I
Stupeň ochrany |  | IPX4

A)

  merané so sacou hadicou s vnútorným priemerom 32 mm a dĺžkou 3,1 m

B)

  Bez sieťového pripojovacieho kábla

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.

## Zásuvka na vysávači

Povolený prípojný výkon pripojeného elektrického náradia
‎3 601 JS3 … | Menovité napätie | Maximálny výkon | Minimálny výkon
--- | --- | --- | ---
‎… 100/… 1W0 | 230 V | 2 100 W | 100 W
‎… 130‎ | 230 V | 1 000 W | 100 W
‎… 170‎/… 1L0 | 220−240 V | 1 660 W | 100 W
… 180/… 1B0/… 1E0/… 1N0‎ | 220 V | 2 100 W | 100 W
‎… 1H0‎ | 220 V | 1 000 W | 100 W
‎… 1K0‎ | 220−240 V | 2 100 W | 100 W

Údaj o povolenom prípojnom výkone pripojeného elektrického náradia.
Pri modeloch špecifických pre danú krajinu sa tieto hodnoty môžu líšiť. Prosím, všimnite si údaje na zásuvke vysávača.