# Montaža pribora za usisavanje (pogledajte sliku G)

Usisno crevo (23) je opremljeno Clip sistemom kojim se može priključiti pribor za usisavanje (usisni adapter (27), zakrivljena mlaznica (28)).

## Montaža mlaznica i cevi

- Priključite zakrivljenu mlaznicu (28) na usisno crevo (23), sve dok zvučno ne ulegnu oba pritisna dugmeta (26) usisnog creva.
- Nakon toga čvrsto utaknite željeni pribor za usisavanje (mlaznicu za podove, mlaznicu za fuge, usisnu cev itd.) na zakrivljenu mlaznicu (28).
- Za demontažu pritisnite pritisnu dugmad (26) ka unutra i međusobno razdvojite komponente.

## Montiranje usisnog adaptera

- Priključite usisni adapter (27) na usisno crevo (23), sve dok zvučno ne ulegnu oba potisna dugmeta (26) usisnog creva.
- Za demontažu pritisnite potisnu dugmad (26) ka unutra i međusobno razdvojite komponente.