# Vstavitev/odstranitev filtrske vrečke iz filca (glejte slike A−B)

Za suho sesanje lahko uporabite filtrsko vrečko iz filca (20). Na ta način je odstranjevanje prahu lažje.

Odprite zapirali (13) in odstranite zgornji del sesalnika (12).

Držalo filtrske vrečke iz filca (19) zasukajte navzgor tako, da se zaskoči v vodoravnem položaju.

Filtrsko vrečko iz filca (20) potisnite v držalo filtrske vrečke iz filca (19) do prislona.

Za odstranitev potisnite filtrsko vrečko iz filca (20) nekoliko navzdol in jo izvlecite iz držala filtrske vrečke iz filca (19).

Za sesanje brez filtrske vrečke iz filca nagnite držalo filtrske vrečke iz filca (19) nazaj navzdol: pritisnite zaklepa (21) držala filtrske vrečke iz filca skupaj, zasukajte držalo filtrske vrečke iz filca navzdol in ga pritisnite ob steno zbiralnika tako, da se zaskoči.

Znova namestite zgornji del sesalnika (12) in z zaprtjem zapiral (13) združite zbiralnik (3) z zgornjim delom sesalnika (12).